


**2013年二级建造师《建筑工程管理与实务》真题答案及解析**


2013年二级建造师[建筑工程管理与实务真题](http://www.jianshe99.com/jianzao2/zhentifagui/" \o "建设工程法规及相关知识真题" \t "_blank)答案，由建设工程教育网名师团完成，是目前网上最权威的答案！


【独家】答案及解析由网校老师整理而成，部分网站未经许可擅自转载、抄袭，造成内容有所缺失或错误，请大家以[建设工程教育网](http://www.jianshe99.com" \o "建设工程教育网" \t "_blank)发布为准！




　　5.关于钢筋加工的说法，正确的是（　）。  
　　A.钢筋冷拉调直时，不能同时进行除锈  
　　B.HRB400级钢筋采用冷拉调直时，伸长率允许最大值为4%  
　　C.钢筋的切端口可以有马蹄形现象  
　　D.HPB235级纵向受力钢筋末端应作180度弯钩  
　　答案：D  
　　解析：钢筋除锈可以在冷拉或调直过程中除锈，所以A错误。HRB400级钢筋采用冷拉调直时，伸长率不宜大于1%，所以B错误。钢筋的切断口不得有马蹄形或起弯现象。所以C错误。参见教材P52。  
　　







　　19．根据《[建设工程项目管理](http://www.jianshe99.com/jianzao/moniti/guanli/" \o "建设工程项目管理" \t "_blank)[规范](http://www.jianshe99.com/web/zhuanyeziliao/biaozhunguifan/" \t "_blank" \o "规范)》（GB/T50326），分部分项工程实施前，应由（　 ）向有关人员进行安全技术交底。  
　　A． 项目经理  
　　B．项目技术负责人  
　　C．企业安全负责人  
　　D．企业技术负责人  
　　**答案**：B  
　　**解析**：单位工程、分部工程和分项工程开工前，项目技术负责人应承担施工的负责人或分包人进行书面技术交底[资料](http://www.jianshe99.com/web/zhidao/" \t "_blank" \o "资料)办理签字手续并归档。  
　　20．根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204），预应力混凝土结构中，严禁使用（ 　）。  
　　A．减水剂  
　　B．膨胀剂  
　　C．速凝剂  
　　D．含氯化物的外加剂  
　　**答案**：D  
　　**解析**：氯离子会降低混凝土钢筋周围的PH值，使得钢筋腐蚀。



　　4．下列施工措施中，有利于大体积混凝土裂缝控制的是（　）。  
　　A．选用低水化热的水泥  
　　B．提高水灰化  
　　C．提高混凝土的入模温度  
　　D．及时对混凝土进行保温、保湿养护  
　　E．采用二次抹面[工艺](http://www.jianshe99.com/web/zhuanyeziliao/gongyi/" \o "工艺" \t "_blank)  
　　**答案**：ADE  
　　**解析**：应该适当降低水灰比，减少水泥用量。降低混凝土的入模温度。参见教材P49.  
　　5．下列分部分项工程的专项方案中，必须进行专家论证的有（　）。  
　　A．爬模工程  
　　B．搭设高度8m的混凝土模板支撑工程  
　　C．搭设高度25m的落地式钢管脚手架工程  
　　D．搭设高度为25m的悬挑式钢管脚手架工程  
　　E．施工高度50m的建筑幕墙安装工程  
　　**答案**：ABDE  
　　**解析**：必须进行专家论证的落地式钢管脚手架工程搭设高度50m及以上。参见教材P104.  
　　6．基坑开挖完毕后，必须参加现场验槽并签署意见的单位有（　）。  
　　A．质监站  
　　B．监理（建设）单位  
　　C．设计单位  
　　D．勘察单位  
　　E．施工单位  
　　**答案**：BCDE  
　　**解析**：基坑开挖完毕后，必须参加现场验槽并签署意见的单位有建设、监理、勘察、设计及施工单位。参见教材P46.

